DICOM PS3.16 2016b - Content Mapping Resource

CID 9402 IEC61217 Gantry Position Parameters
Prev | B DCMR Context Groups (Normative) | Next

## CID 9402 IEC61217 Gantry Position Parameters

Type:

  Extensible

Version:

  20130518

Table CID 9402. IEC61217 Gantry Position Parameters

Coding Scheme Designator | Code Value | Code Meaning
--- | --- | ---
DCM | 126809 | IEC61217 Gantry Continuous Roll Angle
DCM | 126810 | IEC61217 Gantry Continuous Pitch Angle
DCM | 126811 | IEC61217 Gantry Continuous Yaw Angle

Prev | Up | Next
CID 9401 IEC61217 Device Position Parameters | Home | CID 9403 IEC61217 Patient Support Position Parameters

DICOM PS3.16 2016b - Content Mapping Resource