DICOM PS3.11 2018e - Media Storage Application Profiles

K.3.4 Other Parameters (Current)
Prev | K.3 General Class Profile | Next

### K.3.4 Other Parameters

#### K.3.4.1 Image Attribute Values

The Attributes listed in Table K.3-3 used within the image files shall take the values specified.

Table K.3-3. STD-DEN-CD - Required Image Attribute Values

Attribute | Tag | Value
--- | --- | ---
Bits Allocated | (0028,0100) | If Bits Stored (0028,0101) is 8, then 8; otherwise 16.
Bits Stored | (0028,0101) | 8, 10, 12 or 16

Prev | Up | Next
K.3.3 Directory Information in DICOMDIR | Home | K.3.4.2 Image Attribute Specialization

DICOM PS3.11 2018e - Media Storage Application Profiles